Author: 1

Современные достижения науки и техники в настоящее время НАУКА И ВРЕМЯ: ВРЕМЯ НАУКИ И НАУКА ВО ВРЕМЕНИ

Выпуск № 1 (3)
15 февраля 2017 г.

Информационная газета по предмету Информационные технологии

СЕГОДНЯ в выпуске
Все, что Вы пока ещё не знали о новинках в технике и IT-технологиях…
Лазерная клавиатура,
3D принтер в действии,
Стеклянные и прозрачные, гибкие, изогнутые,
Нашествие роботов.

КТО И ЧТО ГОВОРЯТ О ТЕХНОЛОГИЯХ…
Здорово жить в момент, когда все в мире меняется, и чувствовать токи прогресса в кончиках пальцев, лежащих на клавиатуре.
Джулиан Ассанж

Виртуальная лазерная клавиатура (технологии Bluetooth)
Принцип работы виртуальной лазерной клавиатуры прост и понятен без долгих объяснений. В конструкции используется два полупроводниковых диодных лазера – "красный" для создания проекции клавиатуры и невидимый инфракрасный с фотодетектором ИК-излучения для определения клавиши, к которой прикоснулся ваш палец. Пока вы непринужденно набираете текст по лазерной проекции клавиш - как на обычной клавиатуре, невидимый луч анализирует координаты положения пальцев и обрабатывает полученную информацию соответствующим образом. Добавляем к этой конструкции беспроводной интерфейс Bluetooth - и виртуальная клавиатура для любых типов стационарных и мобильных устройств - ПК, ноутбуков, карманных ПК или смартфонов, готова.
* * *
КСТАТИ
Изрядно потренировавшись с вводом различных фрагментов текста можно сказать, что несмотря на прошедшее со временем ощущение нереальности происходящего всё же понемногу втягиваешься в процесс и почти забываешь, что реальных кнопочек-то нет.
* * *

С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ
Сколько на клавиатуре клавиш, по-настоящему начинаешь понимать, только когда их моешь.
***
Я счастлив по умолчанию. Пожалуйста, не лезьте в настройки!

12 +

3D принтер в действии
это один из символов современного строительства
Как уже не раз говорилось, 3D-принтеры создают реальные, осязаемые вещи из виртуальных моделей. Поэтому, в первую очередь, в программе для 3D-моделирования создается цифровая версия будущего объекта.
Затем модель обрабатывается специальной программой («слайсер» или «генератор G-кода»). Исходный объект “разрезается” на тонкие горизонтальные слои и преобразуется в цифровой код, понятный 3D-принтеру. Иными словами, слайсер создает набор команд, которые указывают 3D-принтеру, как и куда нужно наносить материал при 3D-печати данного объекта.
ПРИНЦИП ПЕЧАТИ

Из истории создания
Существует множество типов 3D-принтеров, различающихся по устройству и принципам работы. Однако, все эти приборы используют один и тот же базовый принцип 3D-печати — построение объекта из тонких горизонтальных слоев материала.
3D принтер СЕГОДНЯ - это:
- печать домов (в том числе многоэтажных);
- печать живых внутренних органов;
- печать инструментов и приспособлений, запасных частей к механизмам и т.п.;
- печать металлом и другими материалами.

Робопротез руки от компании Arduino Robotic Arm

КТО И ЧТО ГОВОРЯТ О ТЕХНОЛОГИЯХ ...
Электронные мозги будут ошибаться гораздо точнее. Габриэль Лауб

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ …
«О нанолипучках»
Биология и нанотехнологии становятся все ближе друг к другу. Швейцарские исследователи из Университета прикладных наук разработали наночастицы, покрытые липким полимером, которые могут отлавливать вирусы в человеческой крови.

ДО ЧЕГО ДОШЁЛ ПРОГРЕСС, ДО НЕВИДАННЫХ ЧУДЕС ...
СТЕКЛЯННЫЕ И ПРОЗРАЧНЫЕ, ГИБКИЕ И ИЗОГНУТЫЕ ...

Philips представили безрамочный телевизор из цельного стеклянного листа

КТО И ЧТО ГОВОРЯТ О ТЕХНОЛОГИЯХ ...
Машины должны работать. Люди должны думать. Девиз компании IBM

Компания TP Vision, которая занимается выпуском телевизоров под торговой маркой Philips, представила «безрамочный» ТВ-приемник из «цельного» стеклянного листа DesignLine. Внешне устройство напоминает прямоугольный лист стекла, в верхней части которого расположен экран с разрешением Full HD, тогда как нижняя выполняет роль подставки. Модель отличается ультратонким исполнением и отсутствием рамки вокруг экрана. Телевизор будет производиться с двумя версиями диагоналей экрана — 46 и 55 дюймов.
Новые ТВ-приемники оснащены 2-х ядерным процессором, модулем связи Wi-Fi, поддерживают частоту развертки в 1400 Гц и вывод 3D-изображения в формате Full HD. DesignLine комплектуются технологией фоновой подсветки Ambilight, которая создает рассеянный свет, дополняющий цвета и световую интенсивность изображения.

Смартфоны, которые можно будет гнуть и чуть ли не сворачивать в трубочку !!!
По замыслу дизайнеров, смартфон с габаритами 221 x 67 x 8 мм обладает гибким 4-дюймовым двусторонним Super AMOLED-дисплеем с разрешением 800 x 480 пикселей, 8-МП камерой, 16 или 32 ГБ встроенной памяти, процессором с частотой 1 ГГц и аккумулятором емкостью 1500 мАч. В роли операционной системы в концепте выступает Android со специальной графической оболочкой, которая подстраивается под текущую форму смартфона.

«Воздушный дисплей»
Displair может показывать изображения непосредственно в воздухе, используя поток холодного воздуха с распыляемыми мельчайшими частицами воды в качестве «подложки». Специальная технология позволяет Displair работать при температурах от -50 до +50 градусов Цельсия. «Воздушный дисплей» также является интерактивным и за счет встроенной инфракрасной камеры способен реагировать на 1500 одновременных прикосновений. (Проект Сколково)

«Полностью прозрачный смартфон»
В то время, как Samsung развивает технологию гибких дисплеев, а Apple наращивает память своих iPad , на рынок необычных гаджетов и смартфонов готовится выйти новый игрок - Тайваньская компания Politron Technologies.

«Wheelies превратит колесо мотоцикла в видеодисплей»
Компания из Тайланда “World Moto” разработала технологию показа статичных и динамичных светодиодных изображений на вращающемся колесе мотоцикла или любого другого колесного транспорта.

НАШЕСТВИЕ РОБОТОВ и другие новинки

Робот-шеф-повар, управляемый со смартфона, способен готовить вкусную еду по рецептам из Интернета.
Звучит как научная фантастика, но это уже реальность. Такой робот поступит в массовую продажу уже в 2017 году.

Два роботизированных манипулятора подвешены над кухонной плитой, духовкой, рабочей поверхностью и раковиной. По ловкости роботизированные руки не уступают человеческим. Робот работает так же быстро, как профессиональный шеф-повар, покорно подчиняясь командам с iPhone.
24 соединения и 20 моторов позволили роботу с точностью повторить движения Тима Андерсона, победителя британского кулинарного шоу MasterChef 2011. Движения повара были записаны заранее на камеру и загружены в память машины.
Moley Robotics видит будущее, в котором знаменитые шеф-повара продают свои рецепты владельцам кухонных роботов. Однако профессиональные повара говорят, что робот ограничен в движениях и не может, например, готовить суши.

Бесконтактная flash - новое достижение российских ученых
Российские ученые-радиофизики из Нижегородского гос. университета им. Лобачевского совместно со специалистами зеленоградской компании Ангстрем спроектировали флешку, которая способна обмениваться с компьютером информацией без непосредственного физического подключения к нему через USB-порт.
Пользователю достаточно будет просто нажать кнопку и бесконтактная флешка будет найдена компьютером с последующим установлением беспроводного канала связи.

С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ
Боярам велено в Твиттерах постить, дабы глупость каждого видна была!
***
Чем бы винда ни тешилась, лишь бы не вешалась!
***
Ничто так не красит женщину как Adobe Photoshop.

Kingston Technology скоро запустит первый 1TB в мире flash-накопитель USB 3.0, который может стоить больше, чем большинство компьютеров. DataTraveler HyperX Predator 3.0, поддерживают нынешний USB 3.0 стандарт, скорость чтения до 240 МБ в секунду и ско-рость записи до 160 Мб в секунду. Естественно они так же совместимы с интерфейсом USB 2.0.

Орган издания: ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»
Над выпуском работали:
Руководитель: Иванова И.А.